2026年自然资源科学技术奖公示表

	项目名称
	超深水钻采船（梦想号）总装建造成套技术研究与工装研制

	申报奖项
	自然资源科学技术奖一等奖或二等奖

	主要完成单位
	中船黄埔文冲船舶有限公司、哈尔滨工程大学

	主要完成人
	王永珊、陈标烘、谢勰、马可、邵丹丹、梁剑明、苗玉刚、杨山林、潘喜春、周华龙、黄秋云、章强、伍常斌、何琎、辛小卫

	推荐意见
	该项目依托“梦想”号大洋钻探船，攻克了超深水钻采船总装建造成套技术，在分区域巨型总段异地并行建造、月池角隅残余应力消除、多作业模式高精度钻采设备安装、蓄能闭环电网实船短路试验等方面取得重大创新。项目构建了高精度数字化测量系统，解决了巨型总段合拢精度控制难题；提出了月池角隅结构残余应力模拟分析方法及高效消除工艺，残余应力降低超15%；创新了多作业模式钻采设备安装精度控制方法，实现井心三心合一误差小于2mm；提出了蓄能闭环电网实船短路试验方法，首次取得CCS“DP-3(CBT)”和“Battery(Power-h)”符号。项目整体达到国际先进水平，获授权发明专利23件，发表论文12篇（其中SCI收录5篇），制定团体标准1项。项目成果填补了多项技术空白，形成了自主知识产权的成套技术体系。
成果已成功应用于“梦想”号建造，关键技术自主可控，销售合同约11亿元，经济效益显著。2024年11月17日，“梦想”号正式入列，习近平总书记发来贺信，指出该船“标志着我国在深海进入、深海探测、深海开发上迈出了重要一步”，并入选“2024年度央企十大国之重器”之首。项目对推动行业科技进步、保障能源安全、建设海洋强国具有重要意义。
[bookmark: _GoBack]该项目技术创新性突出，技术难度大，应用效果显著，对行业科技进步推动作用重大，符合一等奖推荐条件。同意推荐该项目申报自然资源科学技术奖一等奖或二等奖。

	成果简介
	天然气水合物是潜力巨大的清洁能源，其勘查与试采亟需专用钻采装备。2017年，习近平总书记对打破可燃冰钻采船“受制于人”局面作出重要批示，国家发改委批复建造我国首艘大洋钻探船。项目面向国家深海资源开发与能源安全保障重大需求，围绕超深水钻采船总装建造开展系统性技术攻关，形成成套建造技术体系与工艺装备。
项目围绕超深水钻采船优质、高效建造需求，开展快速建造方案、巨型总段并行建造、钻台模块设计建造一体化、蓄能闭环混合动力系统装船、高效建造装置及工装研制五大专题研究，突破7项关键技术。主要创新包括：提出分区域巨型总段异地并行建造新模式，构建高精度数字化测量系统，解决巨型总段合拢精度控制难题；提出月池角隅结构残余应力模拟分析方法及高效消除工艺，结构残余应力水平降低超15%；提出多作业模式高精度钻采设备安装精度控制方法，实现井心三心合一偏差小于2mm、井架基座安装误差小于1mm；提出蓄能闭环电网实船短路试验方法，首次取得CCS“DP-3(CBT)”和“Battery(Power-h)”符号。项目申请发明专利53件（授权23件），发布团体标准1项，发表论文12篇（SCI收录5篇）。
成果已应用于“梦想”号大洋钻探船建造，2024年11月17日正式入列，习近平总书记致贺信，指出“标志着我国在深海进入、深海探测、深海开发上迈出了重要一步”，并获评“2024年度央企十大国之重器”之首。项目实现销售合同约11亿元，经济和社会效益显著。

	客观评价
	2025年9月21日，中国造船工程学会在广州组织召开了“超深水钻采船（梦想号）总装建造成套技术研究与工装研制”项目成果评价会。专家组听取了项目完成单位的成果汇报，审阅了相关技术资料，经质询与讨论，形成以下评价意见：
提出了分区域巨型总段异地并行建造新模式，构建了高精度数字化测量系统，解决了巨型总段合拢精度控制难题，实现在不同地点和区域同步建造，扩大了作业面，提高了建造效率，缩短了建造周期。
提出了月池角隅结构残余应力的模拟分析方法，揭示了残余应力的分布规律，制定了高效残余应力消除工艺，结构残余应力水平降低超15%，解决了月池区域复杂结构焊接残余应力时效释放所引起的变形控制难题。
提出了多作业模式高精度钻采设备安装精度控制方法，解决了多作业模式钻采设备安装精度高、作业易干涉等难题，实现多作业模式钻采作业设备高精度安装，井心安装三心合一误差小于2mm，井架基座安装误差小于1mm，提升系统油缸安装精度误差小于0.3mm。
提出了蓄能闭环电网实船短路试验方法，解决了DP3闭环电网实船验证难度大、风险高、故障保护和恢复逻辑复杂等难题，实现一次性完成闭环电网的实船短路试验，首次取得中国船级社“DP-3(CBT)”和动力电池“Battery(Power-h)”符号。
专家组同意该项目通过科技成果评价。项目成果整体达到国际先进水平。

	主要知识产权目录
		知识产权（标准）类别
	知识产权（标准）具体名称
	授权号（标准编号）
	权利人（标准起草单位）
	发明人（标准起草人）
	发明专利（标准）有效状态

	发明专利
	一种巨型总段合拢定位方法
	ZL202211203185.7
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	冯仕清;陈标烘;梁剑明;李东;练博强;周华龙;何焕昕
	有效

	发明专利
	一种异地半船合拢方法及装置
	ZL202411354827.2
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	何进;邱炎旺;梁剑明;李嘉欢;王晓香
	有效

	发明专利
	一种过驳装置及其安装方法
	ZL202411144962.4
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	周华龙;黄楚畅;梁有贤;温世豪;陈景庚;苏建满;冯仕清
	有效

	发明专利
	一种隔水管张紧器及导向轮负荷试验方法
	ZL202510818537.7
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	冯仕清;陈标烘;黄建军;蒋巍
	有效

	发明专利
	一种伸缩推焊接式密封结构及其基座制造方法
	ZL202211300096.4
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	杨山林;刘崇喆;黄秋云
	有效

	发明专利
	一种管体焊接装置及其使用方法
	ZL202410305212.4
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	王孟果;曹荣;邵丹丹;刘宇;王建;谢祖靠;林春香
	有效

	发明专利
	一种管子锯床系统及管子切割方法
	ZL202410357983.8
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	王孟果;邵丹丹;袁亚文;苏士斌;谭国平;姜云川;董启航
	有效

	发明专利
	一种船舶舷墙及其船舶
	ZL202211276027.4
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	任为;谢勰;郭文忠;鲁昕
	有效

	发明专利
	一种适用于极地低温环境的船用木板条及船用木甲板
	ZL202010944448.4
	中船黄埔文冲船舶有限公司
	刘正亮；谢勰；陈焕东；祁江峰；赵晨晰
	有效

	发明专利
	一种薄板角焊缝的大光斑激光和电阻热丝复合焊接方法
	ZL202211185236.8
	哈尔滨工程大学
	苗玉刚;吴一凡;王清龙;李春旺;赵羽扬;张本顺
	有效
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