2026年自然资源科学技术奖公示表
（科技进步奖）

	项目名称
	露天矿巨厚排土场风电场建设关键技术研究

	申报奖项
	自然资源科学技术奖

	主要完成单位
	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

	主要完成人
	齐本亮、周颖、齐志诚、李少朋、王中平、王友会、郝  伟、李进才、麻润杰、
任怀梁、梁花荣、郑轶昕、杨海霞、苏芳、董雷

	推荐意见
	[bookmark: OLE_LINK5]该研究开发了适用于巨厚排土场风电场建设的综合技术和整体解决方案体系，已在风力发电项目得到实施和应用。巨厚排土场无法在经济可行的前提下全部穿透处理，本研究首创了巨厚排土场风电机地基基础“有限深度地基处理+预置差异沉降调节”设计方法，确保一旦风电机基础在运行期发生不均匀沉降后，能够低成本快速的进行差异沉降调整，为巨厚排土场风电场安全运行提供了双重保障，使得原本为风电场建设禁区的巨厚排土场开展风电建设成为可能，有效提高土地资源的利用率。
该研究推广应用前景广阔，推荐申报自然资源科学技术奖。

	成果简介
	1.课题来源与意义
为了实现“双碳”的目标，新能源开发规模的不断扩大，陆上风电场建设面临土地资源稀缺的挑战。露天矿排土场回填厚度可达200m以上，通常未得到有效利用造成土地闲置。国内外尚无在露天矿巨厚排土场建设风电场的工程先例。本项研究工作，不仅可盘活矿区自有闲置土地资源，推进清洁能源开发利用，也是新能源风电及岩土工程交叉学科的新课题，具有重要的研究价值。
2.技术的创造新与先进性
1）首次提出了适用于露天矿巨厚排土场风电场建设的场地综合勘察方法和地质评价方法，实现了对排土场大面积地表沉降速率的有效评估，解决了露天矿巨厚排土场风电场建设场地选址、地质分级评价的难题。
2）首创了巨厚排土场风电机地基基础"有限深度地基处理+预置差异沉降调节"设计方法，通过对风荷载下风电机基础沉降和倾斜分析方法研究，采用超高能级分层强夯、水平加筋土垫层相结合的双向地基处理技术，实现了风电机地基有限深度内的地基处理，为巨厚排土场风电场提供了全生命周期有效解决方案。
3）研发了风电机基础预置锚杆顶升调节和砂垫层振动液化调节的新方法，提供了运行期风电机基础在不均匀沉降工况下的主动调节方案，提高了巨厚排土场风电场建设的可靠性及适用性。
3.技术的成熟度，适用范围和安全性
该技术适用于大厚度的排土场、采煤沉陷区等地形复杂和地质条件特殊的区域，该技术的成功应用，不仅显著提升风电基础设施的安全性与稳定性，还有效提高土地资源利用率，为全球清洁能源发展贡献力量。
4.历年获奖情况和研究意义
本研究获得2024年度中国电力建设协会、中国电力规划设计协会科技进步二等奖。
本研究可盘活矿区自有闲置土地资源，积极推进矿产企业转型发展，着力推进清洁能源开发利用，在创造经济效益的同时具有良好的环境效益和社会效益，对我国能源结构的安全、清洁、高效转型具有重要的意义。

	客观评价
	该关键技术成果已应用于风力发电项目，实现了勘察、监测、地基处理与风机基础的整体技术应用，盘活了矿区闲置土地资源，拓展了风电发展空间，具有显著的社会、经济和环境效益。
关键技术成果评价结论：该关键技术成果总体达到了国际领先水平。

	主要知识产权目录
	《一种用于超厚层回填土的深层平板载荷原位测试方法》发明专利

	
	《根据测风数据计算天然地基上风力发电机基础沉降和倾斜的方法》发明专利

	
	《一种调节运行期风力发电机基础差异沉降的调平装置》实用新型专利

	
	《一种调节运行期风力发电机基础差异沉降的调平装置》发明专利
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